Arapiraca, 20 de fevereiro de 2019.

Assunto: **Serviços Relevantes**

Seguem abaixo os **Serviços Relevantes** com osquantitativos mínimos a serem comprovados pelas empresas através de atestados (Certidão de Acervo Técnico), para cada parcela relevante referente as **OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** |  | **Quantidade** | **Unid.** |
| Ter executado sistema de esgotamento sanitário em área urbana, em tubo pvc pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm, inclusive fornecimento | Maior ou igual | 10.521,41 | M |
| Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | Maior ou igual | 9.731,07 | M² |
| Ligação de esgoto em tubo pvc esgoto série-r dn 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 5,00m de tubo pvc série-r esgoto dn 100mm, junção simples pvc para esgoto predial dn 100x100mm e curva pvc 90graus para rede coletora de esgoto dn 100mm - fornecimento e instalação | Maior ou igual | 937,60 | UN |
| Escoramento descontínuo de madeira, prof. Média da vala - 1,51m<H <2,50m | Maior ou igual | 10.905,56 | M² |
| Lastro e envoltória de areia para a tubulação | Maior ou igual | 2.831,77 | M³ |

\* Comprovar através de Atestado registrado no CREA por ter executado obras e serviços similares de Complexidade Tecnológica e Operacional equivalente ou superior.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Thiago Henrique Tavares L. Silva**

Engenheiro Civil

CREA Nº 021372640-8