##### CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

**SERVIÇOS RELEVANTES**

Seguem abaixo os **Serviços Relevantes** com os quantitativos mínimos a serem comprovados pelas empresas através de atestados (Certidão de Acervo Técnico) para cada parcela relevante referente a **OBRAS E** **SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE CONVENÇÕES NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SUPORTES DAS COBERTAS, MARQUISES, PAINÉIS E PLATIBANDAS , INCLUSIVE PERFIS E TIRANTES E APOIOS EM PILARES | Maior ou igual | 1.815,37 | M² |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | Maior ou igual | 311,05 | M² |
| ARMACAO ACO CA-50,-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Maior ou igual | 38.348,20 | KG |
| TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS , INCLUSO IcAMENTO. | Maior ou igual | 1.026,12 | M² |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAcOES. | Maior ou igual | 1.343,82 | M² |
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | Maior ou igual | 380,33 | M³ |
| PISO DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COMPRESSÃO E FLEXÃO, CONSTITUÍDO POR AGREGADOS ROCHOSOS TIPO KORUDUR WH, QUARTZO, OU DIÁBASE, ESPESSURA DE 10mm COM JUNTA PLÁSTICA, DIMENSÃO DE 1x1m, | Maior ou igual | 1.201,49 | M³ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_